МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

ГОСТ
31868-
2012

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
ВОДА
Методы определения цветности
(ISO 7887:2011, NEQ)

Москва
Стенда ртинформ
2014

Издание официальное

Предисловие
Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации
установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра-
вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, приме-
нения. обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1		ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Протектор» совместное Закры-
тым акционерным обществом «Центр исследования и контроля воды»
2		8НЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Техническим
комитетом по стандартизации ТК 343 «Качество воды»)
3		ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол от 15 ноября 2012 г. № 42)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны
по МК <ИСО 3166) 004-97	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование нациоиап&иого органа
по стаидартимции	
Армения	AM	Агентство «Армстаидарт»	
Казахстан	К2	Госстандарт Республики Казахстан	
Киргизия	KG	Кыргызстаидарт	
Россия	RU	Росстаидарт	
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт	
Узбекистан	UZ	Узстандарт	

4		Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ISO 7887:2011 Water quality —•
Examination and determination of colour (Качество воды. Изучение и определение цвета).
Степень соответствия — неэквивалентная (NEQ).
Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52769—2007 «Вода. Методы определения
цветности»
5		Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября
2012 г. No 1516-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31868—2012 введен в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.
6		ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется е ежегодном информацион-
ном указателе к Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном инфор-
мационном указателе «Национальные стандарты». в случае пересмотра (замены) или отмены
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано е ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уве-
домление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи-
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулдироеанию и метрологии в сети
Интернет
© Стандартинформ. 2014
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве-
ден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
и
Содержание
1		Область применения	1
2		Нормативные ссылки	1
3		Отбор проб	2
4		Метол визуального определения цветности (метод А)	2
5		Метод фотометрического определения цветности (метод Б)	4
Приложение А (обязательное) Приготовление основного раствора для хром-кобальтовой шкалы
цветности	7
Библиография	7
in
Введение
Цветность является важным физико-химическим показателем качества питьевой воды, от кото-
рого зависят ее органолептические свойства.
Цветность питьевой воды обычно обусловлена присутствием окрашенного органического
вещества (главным образом гуминовых и фульеовых кислот, связанных с гумусом почвы). На цветность
воды сильно влияет присутствие железа и других металлов в виде естественных примесей или в качес-
тве продуктов коррозии. Она бывает также обусловлена загрязнением водоисточника промышленными
стоками и может служить первым признаком возникновения опасной ситуации. Для показателя цветнос-
ти питьевой воды ВОЗ не устанавливает никакого конкретного значения, которое влияет на здоровье
человека.
Цветностью называется условно принятая количественная характеристика для описания цвета
природной и питьевой воды, имеющей незначительную естественную окраску. Цветность является кос-
венным показателем количества содержащихся в воде растворенных органических веществ. Измере-
ние цветности природных вод необходимо для правильного выбора технологии водоподготовки.
Цветность воды определяется сравнением с растворами специально приготовленной шкалы цвет-
ности и выражается в градусах цветности этой шкалы.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ВОДА
Методы определения цветности
Water. Methods for determination of cotour
Дата введения — 2014—01—01
1		Область применения
Настоящий стандарт распространяется на питьевую, в том числе расфасованную в емкости, и при-
родную (поверхностную и подземную) воду, в том числе воду источников питьевого водоснабжения, и
устанавливает следующие методы определения цветности воды:
• метод визуального определения цветности (метод А). Метод применяют только при необходи-
мости ориентировочной оценки цветности:
- метод фотометрического определения цветности (метод Б) с применением хром-кобальтовой
или платино-кобальтовой шкал.
Методы определения цветности по настоящему стандарту не применяют для анализа воды, содер-
жащей примеси красителей или иных окрашенных химических веществ.
2		Нормативные ссылки
8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:
ГОСТ 17.1.5.05—85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхност-
ных и морских вод. льда и атмосферных осадков
ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—63. ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная.
Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 4204—77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4220—75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия
ГОСТ 4462—78 Реактивы. Кобальт (II) сернокислый 7-водный. Технические условия
ГОСТ ИСО 5725-6—2003* Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов
измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике
Г ОСТ 6700—72 Вода дистиллированная. Т ехнические условия
Г ОСТ ИСО/МЭК17025—2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий
ГОСТ 18300—87** Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Тилы, основные параметры
и размеры
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 «Точность (правильность и прецизионность)
методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности ив практике».
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51652—2000 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого
сырья. Технические условия».
Издание официальное
ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы
испытаний
ГОСТ 29131—91 (ИС02211—73) Продукты жидкие химические. Метод измерения цвета в едини-
цах Хазена (платино-кобальтовая шкала)
ГОСТ 29169—91 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.
Часть I. Общие требования
ГОСТ 31861—2012 Вода. Общие требования к отбору проб
ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб
Применение — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю а Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус-
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стан-
дарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим
(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, а котором дана ссылка на
него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3		Отбор проб
Общие требования котбору проб воды — по ГОСТ 31861. ГОСТ 31862 и ГОСТ 17.1.5.05.
Пробу воды отбирают объемом не менее 200 см3 в емкость, изготовленную из полимерных матери-
алов или стекла.
Пробу не консервируют и анализируют как можно быстрее после отбора. Если анализ пробы воды
проводят позднее, чем через 6 ч после ее отбора, то пробу хранят в темном месте при температуре от
2 еС до 8 °С. при этом срок хранения пробы — не более 24 ч.
Примечание — Пробы, хранившиеся в холодильнике, перед испытанием необходимо выдержать при
комнатной температуре не менее 2 ч.
Для воды, расфасованной в емкости, сроки и температурные условия хранения должны соот-
ветствовать требованиям, указанным в нормативном документе на готовую продукцию.
4		Метод визуального определения цветности (метод А)
Метод основан на визуальном определении цветности анализируемой воды путем сравнения про-
бы со шкалой цветности.
4.1		Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы
Термометр жидкостный стеклянный по ГОСТ 28498диапазоном измеряемых температур от 0еС до
100 вС.
Колбы мерные по ГОСТ 1770 2-го класса точности, вместимостью 100 и 1000 см3.
Пипетки с одной отметкой по ГОСТ 29169 2-го класса точности.
Пипетки градуированные по ГОСТ 29227 2-го класса точности.
Воронки лабораторные по ГОСТ 25336.
Устройство для фильтрования проб с использованием мембранных фильтров.
Фильтры мембранные с порами диаметром 0,45 мкм.
Измерительные трубки внутренним диаметром от 16 до 30 мм и длиной не менее 200 мм из бесцвет-
ного стекла с незатененным плоским дном и меткой, нанесенной на стенку трубок на расстоянии от 10 до
20 мм ниже верхнего края, или специально изготовленные трубки, например трубки Несслера, или
цилиндры мерные 2-го класса точности с пришлифованной пробкой.
Государственный (межгосударственный) стандартный образец (ГСО) цветности водных раство-
ров с номинальным значением 500 градусов цветности по хром-кобальтоеой шкале и относительной
погрешностью аттестованного значения не более ±2 % при доверительной вероятности Р - 0,95.
Кислота серная по ГОСТ 4204, х. ч.
8ода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Примечание — Допускается применять другие средства измерений, аппаратуру, вспомогатепьные
устройства, реактивы с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных в 4.1, в том числе
импортные.
4.2		Подготовка к определению
4.2.1		Приготовление раствора серной кислоты
Раствор серной кислоты готовят в следующей последовательности: в мерную колбу вместимостью
1000 см3, наполовину заполненную дистиллированной водой, осторожно добавляют 1 см3 концентриро-
ванной серной кислоты и доводят до метки дистиллированной водой. Срок хранения раствора — не
более года..
4.2.2		Приготовление растворов хром-кобальтовой шкалы цветности
4.2.2.1		Растворы хром-кобальтовой шкалы цветности готовят в следующей последовательности:
в мерные колбы вместимостью 100 см3 вносят ГСО цветности водных растворов в количестве, приведен-
ном в таблице 1. и доводят до метки раствором серной кислоты (см. 4.2.1).
Таблица 1
	Шкала цветности	
ЦОС!ПОСТ И	S	10	15	20	2S	30	35	40	50	во	70	
Объем аликвоты ГСО цвет-
ности водных растаороа. см1	1	2	3	4	5	6	7	в	10	12	14	
Примечания
1		Допускается готовить растворы шкалы цветности (не менее пяти растаороа) на участок диапазона, охваты-
вающий рабочую область определения цветности анализируемых проб воды.
2		Допускается готовить растворы шкапы цветности из основного раствора, при готовленного а соответствии
с требованиями приложения А.

4.2.2.2		Рассчитывают дейстаитепьные значения цветности водных растворов в соответствии с
инструкцией по применению ГСО с учетом его аттестованного значения.
4.2.2.3		Растворы шкалы цветности хранят в закрытой емкости в темном месте при температуре
от 2 °С до 8 *С. Срок хранения растворов — не более 3 мес.
Примечание — Растворы шкалы цветности, хранившиеся а холодильнике, перед испытанием необхо-
димо выдержать при комнатной температуре не менее 2 ч.
4.2.3		Приготовление растворов платино-кобальтовой шкалы цветности (шкалы Хазена)
Растворы платино-кобальтовой шкалы цветности (шкалы Хазена) со значениями цветности от 0 до
70 градусов готовят в соответствии с требованиями Г ОСТ 29131.
4.2.4		Подготовка мембранных фильтров
Мембранные фильтры подготавливают к работе в соответствии с инструкцией по применению.
4.2.5		Подготовка проб анализируемой воды
Пробу анализируемой воды фильтруют через мембранный фильтр, подготовленный по 4.2.4.
4.3 Проведение анализа
4.3.1		Измерительную трубку заполняют до метки пробой анализируемой воды, подготовленной
по 4.2.5.
Растворы шкалы цветности, приготовленные по 4.2.2 или 4.2.3. вносят в измерительные трубки,
заполняя их до метки.
Примечание — Шкалы цветности по 4.2.2 и 4.2.3 являются равнозначными при применении.
Измерительные трубки с анализируемой пробой воды и растворами шкалы цветности располагают
над белой матовой поверхностью под таким углом, чтобы отраженный от поверхности свет проходил
вверх через трубки с жидкостями.
Проводят сравнение цветности путем визуального осмотра измерительных трубок сверху на рас-
стоянии 25 см от них при рассеянном дневном или электрическом свете, имитирующем дневной сеет.
Цветность анализируемой пробы волы устанавливают по раствору шкалы цветности водных
растворов, наиболее близкому по интенсивности окраски.
4.3.2		Если цветность анализируемой воды составляет более 70 градусов, то аликвоту исходной
пробы воды объемом Vn (см3) разбавляют дистиллированной водой таким образом, чтобы цветность
после разбавления соответствовала диапазону шкалы цветности. Регистрируют объем пробы воды
после разбавления (Vp. см3).
4.4 Обработка результатов анализа
4.4.1		Значение цветности анализируемой пробы воды, у, градусы цветности, устанавливают по
действительному значению цветности для раствора шкалы цветности водных растворов по 4.2.2.2 или
по значению цветности — для шкалы по 4.2.3 в соответствии с 4.3.1.
4.4.2		Цветность анализируемой пробы воды. у. градусы цветности, разбавленной по4.3.2. рассчи-
тывают по формуле
У = Ур^р.	(1)
где у0 — значение цветности воды, полученное по 4.3.2. градусы цветности;
Fp — коэффициент разбавления, рассчитываемый по формуле
(2)
где V0 — объем пробы воды, после разбавления по 4.3.2. см3:
Vn — объем исходной пробы воды, взятый для разбавления по 4.3.2, см3.
4.5		Оформление результатов анализа
Результаты анализа регистрируют в протоколе в соответствии с требованиями
ГОСТ ИСО/МЭК17025. при этом в протоколе указывают:
•		метод определения цветности по настоящему стандарту.
•		результат у с указанием единиц измерений (градусы цветности по хром-кобальтовой (Сг-Со) или
платино-кобальтовой (Pt-Co) шкале цветности) и температуры пробы анализируемой воды. Например,
цветность — 10 градусов цветности (Сг-Со). 18 *С.
Примечание — При определении и ее тн ости при постоянной комнатной температуре (20 t 5) 'С в кон-
кретной лаборатории допускается по согласованию сзаказчиком не указывать в протоколе значение температуры.
5		Метод фотометрического определения цветности (метод Б)
Метод фотометрического определения цветности основан на измерении оптической плотности
или коэффициента пропускания анализируемой пробы воды при фиксированной длине волны с после-
дующим определением значения цветности по градуировочной характеристике, установленной для
водных растворов шкалы цветности.
5.1		Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы — по 4.1 со сле-
дующими дополнениями:
- фотометр (спектрофотометр, фотоэлектроколориметр, фотометрический анализатор) любого
типа (далее — прибор), позволяющий измерять оптическую плотность или коэффициент пропускания
растворов в оптических кюветах с толщиной поглощающего слоя 5 ил и 10 см в ближней ультрафиолето-
вой и видимой области (длины волн — свыше 360 нм) с пределами допускаемой основной абсолютной
погрешности коэффициента пропускания не более ±3 %;
•		спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.
5.2		Подготовка к измерениям
5.2.1		Приготовление водных растворов шкалы цветности, подготовка мембранных фильтров и
пробы анализируемой воды — по 4.2.
5.2.2		Подготовка оптических кювет
Наружные и внутренние поверхности кювет тщательно очищают этиловым спиртом, ополаскивают
дистиллированной водой и сушат на воздухе.
Качество очистки оптических кювет контролируют следующим образом: две кюветы заполняют
дистиллированной водой и измеряют значение оптической плотности или коэффициента пропускания
одной кюветы относительно другой, при этом измерения по хром-кобальтовой шкале проводят при дли-
не волны 380 нм. платино-кобальтовой шкале — 410 нм. Значение относительной оптической плотности
должно составлять (0.000 ± 0.002). коэффициента пропускания — (100,0 ± 0,5) %. При неудовлетвори-
тельных результатах контроля очистку кювет повторяют или заменяют кюветы.
5.2.3		Подготовка прибора
Прибор готовят к работе в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации. При изме-
рениях используют кюветы, подготовленные по 5.2.2.
5.3		Установление градуировочной характеристики
5.3.1		Для установления градуировочной характеристики измеряют оптическую плотность или
коэффициент пропускания растворов хром-кобальтовой шкалы цветности (см. 4.2.2) при длине волны
380 нм или растворов платино-кобальтовой шкалы цветности (см. 4.2.3) при длине волны 410 нм в опти-
ческих кюветах с толщиной поглощающего слоя 5 или 10 см относительно дистиллированной воды
(холостая проба).

О ■ -lg

7
100

(3)

Примечание — При измерениях прибором коэффициенте пропускания 7, %. оптическую ппотиость О
рассчитывают по формуле
Строят градуировочную характеристику в виде зависимости измеренных значений оптической
плотности растворов шкалы цветности О от значений цветности по шкале цветности этих растворов
(см. 4.2.2.2 или 4.2.3). при этом коэффициент линейкой корреляции должен быть не менее 0.995.

К«

"Ly.D,

I I

И)

Примечание — При отсутствии компьютерной программы обработки данных коэффициент градуиро-
вочной характеристики К рассчитывают по формуле
где л — число растворов шкалы цветности (не менее S>;
у,.— значение цветности i-ro раствора шкапы цветности (см.4.2.2.2 или 4.2.3). градусы цветности;
О, — значение оптической плотности hr о раствора шкапы цветности.
Для контроля правильности построения градуировочной характеристики для каждого раствора шкалы цвет-
ности рассчитывают значение коэффициента градуировочной характеристики Kt по формуле

|К, -К|
—	L s 0.05.
К

(5)
Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выполняется условие;
У*
|УяИ1_^Уд1
Уя

5.3.2 Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже одного раза в три
месяца, а также при замене оптических кювет. В качестве контрольных растворов используют не менее
трех растворов шкалы цветности по4.2.2.2 или 4.2.3. Измерения проводят по 5.4.1.
Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении следующих условий:
\Ушш~УЛ\

£0.1 в диапазоне от 1 до 10 градусов цветности:
£0.05 в диапазоне свыше 10 градусов цветности,

(7)

(в)

(6)
где Уылы — измеренное значение цветности контрольного раствора, градусы цветности;
уд — значение цветности контрольного раствора шкалы цветности, градусы цветности.
Если условие стабильности градуировочной характеристики не выполняется только для одного
контрольного раствора, то заново готовят этот контрольный раствор и проводят повторные измерения.
Результаты повторного контроля считают окончательными.
Если условие стабильности градуировочной характеристики не выполняется для двух и более
контрольных растворов, то градуировку прибора по 5.3.1 проводят заново.
5.4		Порядок проведения измерений
5.4.1		Измеряют оптическую ппотиость (коэффициент пропускания) пробы анализируемой воды,
подготовленной по 4.2.5. при длине волны 380 нм для хром-кобальтовой шкалы цветности или при длине
волны 410 нм для платино-кобальтовой шкалы цветности в тех же кюветах, которые использовали при
построении градуировочной характеристики по 5.3.1 относительно дистиллированной воды (холостая
проба).
Примечание — Оптическую плотность по результатам измерения коэффициента пропускания рассчи-
тывают по формуле (3).
5.4.2		Если цветность анализируемой воды составляет более 70 градусов цветности, исходную
пробу воды разбавляют дистиллированной водой, как указано в 4.3.2, и регистрируют объем исходной
пробы воды, взятый для разбавления, Vn (см3) и объем пробы воды после разбавления Vp (см3).
5.5		Обработка результатов измерений
5.5.1		При наличии компьютерной (микропроцессорной) системы сбора и обработки данных обра-
ботку результатов измерений проводят в соответствии с требованиями руководства (инструкцией) по
эксплуатации системы и регистрируют значение цветности у в градусах цветности.
5.5.2		При отсутствии компьютерной (микропроцессорной) системы сбора и обработки данных
цветность анализируемой пробы воды. у. градусы цветности, рассчитывают по формуле
У = KOF,.	(9)
где К — коэффициент градуировочной характеристики, установленный по 5.3.1;
О — значение оптической лпотности, измеренное по 5.4 или рассчитанное по формуле (3);
Fp — коэффициент разбавления, рассчитываемый по формуле (2). если пробу анализируемой воды
разбавляли (см. 5.4.2). Если разбавление пробы анализируемой воды не проводилось, то Гр
принимают равным 1.
5.6		Метрологические характеристики
Метод обеспечивает получение результатов измерений с метрологическими характеристиками,
не превышающими значений, приведенных в таблице 2. при доверительной вероятности Р = 0,95.
Таблица 2	В градусах цветности
Диапазон измерений
цветности у	Границы интервала, а котором абсолютная
вероятностью Р о 0.95 i л	Предел повторяемости г
при л » 2*	Предел
воспроизводи мост и R
ори р • 2	
От 1 до 10 включ.	0.3 у	0.28 у	0.4 у	
Св. 10 до S0 включ.	0.2 у	0.17 у	0.24 у	
Св. 50	0.1 у	0.1 у	0.14 у	
* Значение предела повторяемости используют, когда принято решение о получении конечного результата, как
среднеарифметического значения параллельных определений.	

5.7		Оформление результатов измерений — по 4.5.
Результат измерений может быть представлен в виде:
У±А,	(10)
где у — значение цветности, градусы цветности:
л— границы интервала, в котором абсолютная погрешность определения цветности воды находит-
ся с доверительной вероятностью Р = 0.95 (см. таблицу 2). градусы цветности.
5.8		Контроль качества результатов измерений
5.8.1		Контроль качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведение
контроля стабильности результатов измерений с учетом требований ГОСТ ИСО 5725-6 (раздел 6). реко-
мендаций [1].
5.8.2		Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости и
воспроизводимости, проводят по ГОСТ ИСО 5725-6 (раздел 5), рекомендации [2].
Приложение А
(обязательное)
Приготовление основного раствора для хром-кобальтовой шкалы цветности
А.1 Средства измерений и реактивы
Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 220 г, ценой деления не более 0.05 мг и пределом
допускаемой абсолютной погрешности не более г 0,75 мг.
Колбы мерные ло ГОСТ 1770 2-го класса точности, вместимостью 1000 см3.
Пипетки градуированные по ГОСТ 20227 2-то класса точности.
Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220. х. ч.
Кобальт (II) сернокислый 7-еодиый ло ГОСТ 4462. ч.д. а.
Кислота серная ло ГОСТ 4204. х.ч.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
А.2 Приготовление основного раствора
Основной раствор для хром-кобальтовой шкалы цветности готовят следующим образом: в мерной колбе
вместимостью 1000 см3 растворяют а дистиллированной воде 0.0875 г даухромовокислого калия (К2Сг207), 2.0 г
сернокислого кобальта (CoS04 * 7 - H2OJ и 1 см3 серной кислоты (плотностью 1.84 г/см3) и доводят объем раствора
до метки дистиллированной водой.
Основной раствор соответствует S00 градусам цветности.
Срок хранения основного раствора — не более 3 мес.
Библиография
(1)		Рекомендации по межгосударственной Государственная система обеспечения единства измерений,
стандартизации РМГ 76—2004	Внутренний контроль качества результатов количественного хи-
мического внвлиза
(2)		Рекомендация МИ 2881—2004	Государственная система обеспечения единства измерений. Ме-
тодики количественного химического анализа. Процедуры провер-
ки приемлемости результатов анализа
УДК 543.63:544:632:006.354	МКС 13.060.60 ТНВЭД 220100000 NEQ
220110000	

Ключевые слова: питьевая вода, природная вода, цветность, шкала цветности, визуальный метод,
фотометрический метод, метод измерений
Сдано в набор 11.02.20)4.	Редактор ДМ. Кульяицяий
Технический редактор В.К Лрукаяоаа
Корректор И.А. Королева
Компьютерная верстка И.А Налайкиной
Подписано а печать 21.02.2014. Формат 60*84 Гарнитура Ариап.	
Уел. печ. л. 1.40. Уч.«над. л. 1,00. Тираж 188 э«э. Зак. 310

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123995 Москва. Гранатный пар., 4
wwM.go8tinfb.ru	info® gostinfo.ru