ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР
56995—
2016

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дезинфектология и дезинфекционная деятельность
ХИМИЧЕСКИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА И АНТИСЕПТИКИ
Метод определения надуксусной кислоты
в присутствии перекиси водорода
Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2016

ГОСТ Р 56995—2016
Предисловие
1		РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 339 «Безопасность сырья, мате-
риалов и веществ»
2		ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 339 «Безопасность сырья, материалов
и веществ»
3		УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 30 июня 2016 г. № 749-ст
4		ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный
текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан-
дарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уве-
домление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
© Стандартинформ, 2016
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии
Содержание
1		Область применения	1
2		Нормативные ссылки	1
3		Методы отбора проб	2
4		Сущность метода	2
5		Аппаратура, материалы и реактивы	2
6		Подготовка к выполнению определения	2
7		Проведение определения	3
8		Обработка и оформление результатов	3
9		Требования безопасности	3
Библиография	4
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дезинфектология и дезинфекционная деятельность
ХИМИЧЕСКИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И АНТИСЕПТИКИ
Метод определения надуксусной кислоты в присутствии перекиси водорода
Disinfectology and disinfection activities. Chemical disinfectants and antiseptics.
Method for the determination of peracetic acid in the presence of hydrogen peroxide
Дата введения — 2017—01—01
1		Область применения
Настоящий стандарт распространяется на химические дезинфицирующие средства и антисептики
и устанавливает метод определения надуксусной кислоты в присутствии перекиси водорода в жидких
и порошкообразных дезинфицирующих средствах.
2		Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация
и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.018—93 Система стандартов безопасности труда. Пожаро-, взрывобезопасность ста-
тического электричества. Общие требования
ГОСТ 83—79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия
ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки.
Общие технические условия
ГОСТ 4204—77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ4232—74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры
и размеры
ГОСТ 29227—91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие
требования
ГОСТ 29251—91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 12.1.019—2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие
требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ Р 53228—2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические
требования. Испытания
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус-
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч-
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию
Издание официальное
ГОСТ Р 56995—2016
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото*
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положе-
ние. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3		Методы отбора проб
3.1		Пробу отбирают в соответствии с нормативно-технической документацией на испытуемое
средство.
3.2		Представительную пробу тщательно перемешивают. Порошки тщательно перетирают в
ступке. Для анализа используют дезинфицирующее средство или его водный раствор.
4		Сущность метода
Метод заключается в йодометрическом определении надуксусной кислоты, следующим за
перманганатометрическим определением перекиси водорода.
5		Аппаратура, материалы и реактивы
5.1		Весы лабораторные общего назначения специального (I) класса точности с наибольшим
пределом взвешивания 200 г по ГОСТ Р 53228.
5.2		СтаканчикСВ-34/12 по ГОСТ 25336.
5.3		Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251.
5.4		Цилиндр 1-50-2,1-100-2 по ГОСТ 1770.
5.5		Колба 1-250-2 по ГОСТ 1770.
5.6		Пипетка2-2-1-1,2-2-1-10,2-2-1-25по ГОСТ29227.
5.7		Часы.
5.8		Колба Кн-1 -250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336.
5.9		Воронка В-36-80ХС по ГОСТ 25336.
5.10		Стандарт-титр натрий серноватисто-кислый (тиосульфат натрия) 5-водный по [1], водный
раствор с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3— готовят в соответствии с инструкцией по приме-
нению.
5.11		Стандарт-титр калий марганцовокислый по [2]; водный раствор с концентрацией 0,1 н.;
готовят в соответствии с инструкцией по применению.
5.12		Калий йодистый по ГОСТ 4232, раствор с массовой долей 10%.
5.13		Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор с массовой долей 10 %.
5.14		Натрий углекислый по ГОСТ 83.
5.15		Ступка с пестиком по ГОСТ9147.
5.16		Палочка стеклянная.
5.17		Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
5.18		Ванна ультразвуковая.
Допускается применение других аппаратов, реактивов и материалов, метрологические и техни-
ческие характеристики которых обеспечивают необходимую точность измерения.
6		Подготовка к выполнению определения
6.1		Подготовка пробы к анализу
Навеску пробы средства, приготовленной по 3.2, содержащую 0,03—0,04 г надуксусной кислоты, из
стаканчика количественно переносят в коническую колбу с помощью 10—15 см3 дистиллированной
воды.
7		Проведение определения
7.1		Определение содержания перекиси водорода
В колбу с пробой средства, приготовленной по 6.1, добавляют 30 см3 раствора серной кислоты и
титруют раствором перманганата калия до появления не исчезающего в течение 30 с розового окра*
шивания.
Массовую долю X, перекиси водорода, %, вычисляют по формуле
v 0,0017 100
А1 - 	,
т
где V, — объем раствора перманганата калия концентрации точно с (1/5КМпО4) = 0,1 н., израсходован-
ный на титрование, см3;
0,0017 — масса перекиси водорода, соответствующая 1 см3 раствора перманганата калия концентра-
ции точно с (1/5КМпО4) = 0,1 н., г;
т — масса навески средства, взятая для анализа, г.
7.2		Определение содержания надуксусной кислоты
В колбу с раствором, оттитрованным по 7.1, добавляют 1 г углекислого натрия и интенсивно пере-
мешивают или колбу, оттитрованную по п. 7.1, ставят в ультразвуковую ванну на 10 мин. Затем в колбу
наливают 10 см3 раствора йодистого калия, закрывают колбу пробкой и выдерживают в темном месте
в течение 5 мин.
Выделившийся йод титруют раствором серноватисто-кислого натрия до полного обесцвечивания
раствора.
8		Обработка и оформление результатов
Массовую долю Х2 надуксусной кислоты, %, вычисляют по формуле
v _V2 -0,0038-100
А 2 	,
т
где V2 — объем раствора серноватисто-кислого натрия концентрации точно с (Na2S2O3-5H2O) =
= 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;
0,0038 — масса надуксусной кислоты, соответствующая 1см3 раствора серноватисто-кислого натрия
концентрации точно с (Na2S2O3 -5H2O) = 0,1 моль/дм3, г.
т — масса навески средства, взятая для анализа, г;
Результаты определения округляют до второго десятичного знака.
За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух парал-
лельных определений, расхождение между которыми не превышает значений допускаемого расхожде-
ния, указанных в таблице 1.
Таблица 1—Допускаемые суммарные погрешности результата анализа при доверительной вероятнос-
ти Р = 0.95
Массовая доля надуксусной
кислоты. %	Допускаемая суммарная погрешность
результата анализа. % абс.	Допускаемые расхождения между результатами
двух параллельных определений. % абс.	
От 0,1 до 17.0 включ.	10,4	0.5	

9		Требования безопасности
9.1		Условия безопасного проведения работ
При работе с химическими реактивами следует соблюдать требования безопасности, установлен-
ные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по
ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007. При подготовке проб канализуй выполнении измерений соблюдают пра-
вила пожаро-, взрывобезопасности поГОСТ 12.1.018, по электробезопасности — по ГОСТ Р 12.1.019.
9.2		Требования к квалификации оператора
К выполнению измерений, обработке и оформлению результатов допускают инженера-химика,
техника или лаборанта, имеющего высшее или среднее специальное образование, опыт работы
в химической лаборатории и владеющего навыками титриметрии.

ГОСТ Р 56995—2016

Библиография

[1]		
Стандарт-титры (фиксаналы, нормадозы)
Стандарт-титры для титриметрии

Технические условия
ТУ 6-09-2540—87
[2]		Технические условия
ТУ 2642-581-00205087—2007

ОКС 11.080

УДК 637.132.4:715.478:658.513:006.354
Ключевые слова: дезинфицирующие средства, надуксусная кислота, токсичность
Редактор Е.В. Силитрина
Технический редактор В.Ю. Фотиееа
Корректор О.В. Лазарева
Компьютерная верстка И.А. Напейкиной
Сдано в набор 11.07.2016. Подписано в печать 28.07.2016. Формат 60 х 84%. Гарнитура Ариал.
Уел. леч. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0.45.	Тираж 31 экз. Зак. 1802.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта
Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123995 Москва, Гранатный лер.. 4.
www.gostlnfo.ru	info@gostinfo.nj